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	题目：关于加快推进大罗村雨污分流收尾工程，改善人居环境的建议



	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √  公开        不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	     视察      √ 专题调研        其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	     是        √ 否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √ 是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容:                                                         

大罗村地处番禺区沙头街东北部，是大罗塘珠宝名镇的核心居住区，常住人口1.5万、流动人口近2万，村内道路狭窄、建筑密集，是典型的“城中村”。近年来，随着“美丽乡村”建设推进，大罗村启动了雨污分流改造工程，旨在解决长期存在的污水横流、内涝频发等问题，雨污分流工程通过将雨水与污水分开收集、输送和处理，是实现“清水入河、污水进厂”的关键举措，对改善人居环境、守护生态安全、提升村民幸福感具有不可替代的作用。然而，工程虽已完成主管网铺设，但当前收尾阶段暴露的道路修复烂尾、水管设置不合理、管网接驳错误等问题，削弱其预期效益。

雨污分流收尾工程推进缓慢的突出问题

道路修复“烂尾”，出行安全亮红灯

雨污分流工程作为改善乡村基础设施的民生项目，需大规模开挖村道铺设地下管网，但其收尾阶段的道路修复暴露出的责任缺位与质量失控。尽管部分路段在管道填埋后形式上恢复了沥青或砖石路面结构，却未从根本上解决修复工艺的粗放性问题：路面基层压实度不足导致承载性能弱化，表层铺设厚度不均引发平整度偏差。这种“重开挖、轻修复”的处理模式，不仅使道路在日常使用中持续产生扬尘污染（尤其在干燥季节，车辆碾压带起尘土弥漫村道），更因缺乏科学承重设计埋下塌陷风险。每逢雨季，松散回填区域积水难排形成“水囊”，车辆通行时颠簸加剧机械损耗，行人避让不及则面临扭伤、摔伤危险。

（二）水管设置不合理，滋生卫生隐患

雨污分流工程设计中“重管网铺设、轻功能适配”的倾向，在非雨季衍生出隐蔽的卫生风险。雨水管网因长期无雨水径流形成“空腔”状态，内部干燥或半干燥的管壁、检查口缝隙成为蚊虫、蟑螂、老鼠等病媒生物的理想滋生地——蚊虫在静水中产卵繁殖，蟑螂以管壁附着的有机物为食，老鼠则通过管道缝隙潜入周边住户。这些生物携带的细菌、病毒、寄生虫卵等病原体，可通过管道裂缝、通风口等途径侵入民居，直接威胁村民呼吸道、消化道健康；同时，空腔内积存的落叶、泥沙、塑料碎片等杂物腐败发酵，持续释放硫化氢等恶臭气体，不仅恶化城中村本就脆弱的卫生环境，更降低居住舒适度，形成“视觉脏乱+嗅觉污染+健康威胁”的复合型环境危机，长期暴露还可能诱发村民焦虑情绪，影响社区生活品质。

（三）管网接驳错误，导致雨水井污染

施工环节的“雨污混接”错误，使雨水管网从“排水通道”异化为“污水暗渠”，构成对生态环境的直接威胁。部分施工人员在管网对接时未按设计图纸区分雨污管线，误将污水管接入雨水管网，导致未经处理的生活污水直接进入雨水井系统。水务部门监测数据显示，此类雨水井水质中大量有机物、氮磷污染物的直接排放。这些超标污水一方面通过雨水井排入河道，引发水体富营养化、水生生物死亡等生态破坏；另一方面，当遭遇强降雨内涝时，雨水井水位随外环境升高发生倒灌，污水随之漫溢至街道、院落，污染土壤与地表水体，形成“平时偷排污染河道、汛期倒灌加剧环境风险”的双重危害。

二、加快推进收尾工程的系统性解决方案

（一）根治道路修复“烂尾”顽疾，筑牢出行安全与质量底线

一是制定标准化修复规程，明确全流程技术要求。由住建部门牵头，联合水务、交通专业机构出台《雨污分流工程道路修复技术导则》，细化修复标准：明确回填材料、路面结构、承重设计；强制要求修复时同步完善排水坡度与边沟导流，避免雨季积水。针对“重开挖轻修复”问题，规定修复后需经第三方检测机构钻芯取样验证结构层完整性，未达标禁止验收。

二是构建“全链条监管+刚性验收”机制，杜绝粗放施工。建立“施工单位自检留痕、第三方飞行抽检、政府部门终验否决”的三级监管体系：施工单位须留存修复材料合格证、压实度检测报告、影像记录等档案；委托独立机构对修复路段随机抽检，重点核查回填密实度与结构层匹配性；终验将“无坑洼裸露、无沉降隐患、排水通畅”列为硬性指标。

三是压实全周期维护责任，建立长效管护体系。明确施工单位质保责任期，质保期内因修复质量导致塌陷、坑洼的，由施工单位无条件返修并赔偿损失；质保期后移交村集体纳入乡村基础设施管护清单，动态监测路况，发现破损48小时内启动应急修补，避免小问题演变为安全隐患。

优化雨水管网功能设计，消除卫生隐患与病媒滋生风险

一是重构雨水管网“非雨季运维”机制，破解“空腔”难题。针对雨水管网长期空置问题，在设计阶段融入“功能性维护”理念：对非雨季闲置管网，要求每隔15-30天通过小型泵站注入清洁水（或接入附近景观用水）形成流动水流，抑制蚊虫产卵与杂物沉积；对无法注水的管网段，加装透气阀并定期开启通风，避免潮湿密闭环境滋生霉菌与害虫。

二是增设物理防护与生物防控设施，阻断病媒入侵路径。全面排查雨水管网检查口、接缝处缝隙，采用不锈钢防鼠网、橡胶密封胶条封堵漏洞；在管网低点设置防虫隔栅，阻止蚊虫幼虫随水流进入；对易滋生蟑螂的管壁，定期喷洒环保型生物杀虫剂，从源头控制病媒生物繁殖。

严控管网接驳质量，阻断雨水井污染与生态风险

一是强化施工过程“图纸-现场”双控，杜绝混接隐患。施工前由水务部门组织图纸会审，重点标注雨污管线走向、标高、接口位置，留存各方签字确认记录；施工中要求对关键节点（如小区出口、市政管网接入点）拍摄影像存档，确保“按图施工”可追溯。推行“管线二维码标识”制度，每段雨污管线标注编号、流向、施工单位，便于后期排查。

二是实施存量错误“清零行动”，修复已污染管网。对已发现的雨污混接点，制定“一点一策”整改方案：切断错误接驳管，按设计图纸重新接入正确管网；对受污染的雨水井及下游管网，采用高压冲洗车彻底清淤，必要时更换受损管段；整改后再次进行水质检测，达标后方可销号。                                      

注：1、一事一件； 2、代表联名提出建议时，请填写第4页的表格。
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